# 月度用能报告

## 一、支路对比

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支路 | 支路类别 | 2025-06能耗 | 环比 | | | 同比 | | | |
| 2025-05能耗 | 环比变化量 | 环比变化率 | 2024-06能耗 | 同比变化量 | 同比变化率 | 年度累计变化率 |
| 2#总柜 | 基础支路 | 166925 | 160490 | 6435 | ↑ 4.01% | 167670 | -745 | ↓ 0.44% | ↓ 0.44% |
| 电脑机房、办公室 | 基础支路 | 4134 | 4002 | 132 | ↑ 3.3% | 3388 | 746 | ↑ 22.02% | ↑ 19.82% |
| 东竖井应急照明（副） | 基础支路 | 0 | 0 | 0 | ↓ 0% | 0 | 0 | ↓ 0% | ↓ 0% |
| 猪角店 | 基础支路 | 0 | 0 | 0 | ↓ 0% | 0 | 0 | ↓ 0% | ↓ 0% |
| 海鲜池、超市冷柜（副） | 基础支路 | 41488 | 41353 | 135 | ↑ 0.33% | 38245 | 3243 | ↑ 8.48% | ↑ 7.63% |
| 空调主机二 | 节能改造支路 | 31085 | 32765 | -1680 | ↓ 5.13% | 5650 | 25435 | ↑ 450.18% | ↑ 360.14% |
| 消防电梯（副） | 基础支路 | 0 | 0 | 0 | ↓ 0% | 0 | 0 | ↓ 0% | ↓ 0% |
| 空调主机一 | 节能改造支路 | 26328 | 19061 | 7267 | ↑ 38.12% | 53410 | -27082 | ↓ 50.71% | ↓ 55.78% |
| 生活水泵 | 基础支路 | 2318 | 2375 | -57 | ↓ 2.4% | 2345 | -27 | ↓ 1.15% | ↓ 1.15% |
| 风柜、风机盘管 | 节能改造支路 | 1434 | 1545 | -111 | ↓ 7.18% | 3694 | -2260 | ↓ 61.18% | ↓ 48.94% |
| 观光电梯 | 基础支路 | 2045 | 2276 | -231 | ↓ 10.15% | 1805 | 240 | ↑ 13.3% | ↑ 14.63% |
| 1-12#扶梯 | 基础支路 | 1106 | 1139 | -33 | ↓ 2.9% | 1143 | -37 | ↓ 3.24% | ↓ 3.24% |
| 1#总柜 | 基础支路 | 289485 | 294200 | -4715 | ↓ 1.6% | 281950 | 7535 | ↑ 2.67% | ↑ 2.67% |
| 肯德基 | 基础支路 | 26753 | 26881 | -128 | ↓ 0.48% | 27957 | -1204 | ↓ 4.31% | ↓ 4.31% |
| 地下室应急负荷（主） | 基础支路 | 1211 | 1280 | -69 | ↓ 5.39% | 1309 | -98 | ↓ 7.49% | ↓ 5.99% |
| 东竖井应急照明（主） | 基础支路 | 2656 | 2727 | -71 | ↓ 2.6% | 2641 | 15 | ↑ 0.57% | ↑ 0.51% |
| 海鲜池、超市冷柜（主） | 基础支路 | 0 | 0 | 0 | ↓ 0% | 0 | 0 | ↓ 0% | ↓ 0% |
| 西竖井1~2层普通负荷 | 基础支路 | 54360 | 56940 | -2580 | ↓ 4.53% | 56162 | -1802 | ↓ 3.21% | ↓ 2.89% |
| 真功夫（主） | 基础支路 | 5268 | 5001 | 267 | ↑ 5.34% | 7893 | -2625 | ↓ 33.26% | ↓ 26.61% |
| 西竖井3~6层普通负荷 | 基础支路 | 33667 | 35878 | -2211 | ↓ 6.16% | 35040 | -1373 | ↓ 3.92% | ↓ 4.31% |
| 东竖井普通负荷 | 基础支路 | 48425 | 51902 | -3477 | ↓ 6.7% | 45245 | 3180 | ↑ 7.03% | ↑ 5.62% |
| 地下室应急照明（副） | 基础支路 | 0 | 0 | 0 | ↓ 0% | 0 | 0 | ↓ 0% | ↓ 0% |
| 备用（能耗监测电表电源） | 基础支路 | 0 | 1.6 | -1.6 | ↓ 100% | 3.8 | -3.8 | ↓ 100% | ↓ 90% |
| 消防电梯1 | 基础支路 | 536 | 561 | -25 | ↓ 4.46% | 528 | 8 | ↑ 1.52% | ↑ 1.52% |
| 2#冷冻泵 | 节能改造支路 | 5373 | 4400 | 973 | ↑ 22.11% | 3257 | 2116 | ↑ 64.97% | ↑ 58.47% |
| 2#冷却泵 | 节能改造支路 | 644 | 352 | 292 | ↑ 82.95% | 126 | 518 | ↑ 411.11% | ↑ 328.89% |
| 3#冷冻泵 | 节能改造支路 | 898 | 2679 | -1781 | ↓ 66.48% | 4141 | -3243 | ↓ 78.31% | ↓ 62.65% |
| 1#冷却塔 | 节能改造支路 | 1546 | 1611 | -65 | ↓ 4.03% | 1582 | -36 | ↓ 2.28% | ↓ 1.82% |
| 2#冷却塔 | 节能改造支路 | 1265 | 1315 | -50 | ↓ 3.8% | 1405 | -140 | ↓ 9.96% | ↓ 9.96% |
| 4#冷却泵 | 节能改造支路 | 7783 | 8288 | -505 | ↓ 6.09% | 8301 | -518 | ↓ 6.24% | ↓ 5.62% |

## 异常故障处理

本月共4项异常故障信息，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 异常故障事项 | 1201手术室空调不制冷 |
| 完成时间 | 2025-06-15 |
| 维保单 | IMG_256 |

|  |  |
| --- | --- |
| 异常故障事项 | 1201手术室空调不制冷 |
| 完成时间 | 2025-06-15 |
| 维保单 | IMG_256 |

|  |  |
| --- | --- |
| 异常故障事项 | 1201手术室空调不制冷 |
| 完成时间 | 2025-06-15 |
| 维保单 | IMG_256 |

|  |  |
| --- | --- |
| 异常故障事项 | 1201手术室空调不制冷 |
| 完成时间 | 2025-06-15 |
| 维保单 | IMG_256 |